正泰数智低碳现代产业学院多媒体设备采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品名称** | **品牌** | **型号** | **参数** | **数量** | **图片** |
| 智慧黑板 | Maxhub | SH86XE | ▲整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840\*2160，全高清4K系统图标显示（提供国家级第三方认证机构测试报告  色域达到72%NTSC，整机内置4K ，1300万像素高清摄像头，采用2\*10W网孔发声扬声器  内置6个麦克风，8米有效拾音距离（提供国家级第三方认证机构测试报告）  系统内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家（需提供软件著作权证书）  整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa, 可见光透射比不低于88%  采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±2mm。（提供国家级第三方认证机构测试报告）  触摸屏具有防光干扰功能，能在照度≥100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。  整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。  手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。  支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求  ▲可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私  传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）  可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示  可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对  窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作  白板支持文本自动识别功能，可将书写笔迹转换成楷体  投票功能：投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到白板  侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现  多屏联动：设备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注  快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求  WIFI热点设置：可支持WIFI信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WIFI频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点SSID隐藏功能  集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 | 2 |  |
|
|
|
| 智慧黑板一体机 | 定制/其他 | 智慧互动屏 | 双屏75寸4K超清120Hz高刷MEMC防抖 显示，16:9，含移动支架 | 1 |  |

注：1.本项目所有设备均需满足上述参数要求；

3.产品形式：所投产品为2024年1月之后生产的产品；

4.质保期：3年；

5.售后服务提供原厂3年保修,需提供售后服务承诺书。

5.供货时间：下单后10个工作日。

6.投标报价应包含所有设备的运输、搬运、安装等费用，即提供的所有设备安装好后即可正常使用。