正泰数智低碳现代产业学院多媒体设备采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品名称** | **品牌** | **型号** | **参数** | **数量** | **图片** |
| 智慧黑板 | Maxhub | SH86XE | ▲整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840\*2160，全高清4K系统图标显示（提供国家级第三方认证机构测试报告色域达到72%NTSC，整机内置4K ，1300万像素高清摄像头，采用2\*10W网孔发声扬声器内置6个麦克风，8米有效拾音距离（提供国家级第三方认证机构测试报告）系统内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家（需提供软件著作权证书）整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa, 可见光透射比不低于88% 采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±2mm。（提供国家级第三方认证机构测试报告）触摸屏具有防光干扰功能，能在照度≥100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求▲可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作白板支持文本自动识别功能，可将书写笔迹转换成楷体投票功能：投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到白板侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现多屏联动：设备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求WIFI热点设置：可支持WIFI信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WIFI频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点SSID隐藏功能集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 | 2 |  |
|
|
|
| 智慧黑板一体机 | 定制/其他 | 智慧互动屏 | 双屏75寸4K超清120Hz高刷MEMC防抖 显示，16:9，含移动支架 | 1 |  |

注：1.本项目所有设备均需满足上述参数要求；

3.产品形式：所投产品为2024年1月之后生产的产品；

4.质保期：3年；

5.售后服务提供原厂3年保修,需提供售后服务承诺书。

5.供货时间：下单后10个工作日。

6.投标报价应包含所有设备的运输、搬运、安装等费用，即提供的所有设备安装好后即可正常使用。